**Porta piaçaba WC mural com escova e cabo longo**

Modelo para fixar com bloqueio antirroubo

Nylon HR brilhante branco

Referência: **4051N**

Info Prescrição

Porta piaçaba WC mural com escova, em poliamida alta resistência (Nylon).

Porta piaçaba WC branco brilhante.

Cabo longo ergonómico: facilita a utilização por pessoas com mobilidade reduzida (PMR) em cadeira de rodas ou com dificuldades em se baixar.

Fácil limpeza: copo plástico amovível por cima.

Copo plástico com reservatório: evita o contacto da escova com a água residual e limita o risco de salpicos nas futuras utilizações.

Altura: 515 mm.

Fixação mural com bloqueio antirroubo.

Porta piaçaba WC com garantia de 30 anos.