**Banco de duche rebatível com pé ALU**

Banco de duche rebatível

Estrutura alumínio epoxy branco

Referência: **510400**

Info Prescrição

Banco de duche rebatível ALU com pé.

Banco de duche para deficientes, pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Rebatível: mantém-se na posição vertical e descida amortecida.

Modelo grande.

Ripas de plástico largas fáceis de limpar e confortáveis.

Pé retrátil guiado por um braço articulado.

Estrutura em tubo de alumínio branco Ø 25 x 2 mm.

Fixações invisíveis.

Fornecido com parafusos inox para parede de betão.

Dimensões: 407 x 360 x 480 mm.

Dimensões recolhido: 82 x 545 mm.

Altura do assento: 480 mm.

Testado com mais de 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.

Banco mural rebatível com garantia de 30 anos. Marcação CE.