**Varão para cortina de duche de ângulo**

Regulável por simples rotação

De 0,70 a 0,90 m

Referência: **362**

Info Prescrição

Varão para cortina de duche de ângulo fixo.

Varão para cortina de duche angular em inox 304 polido brilhante.

Tubo Ø 20 e 16, espessura 1 mm.

Regulável de 0,70 m a 0,90 m de cada lado.

Adaptável por simples rotação do tubo.

Varão para cortina de duche com garantia de 30 anos.