**Chuveiro de duche anticalcário monojato**

Ø 70, anticalcário

Referência: **811**

Info Prescrição

Chuveiro M1/2" Ø 70.

Chuveiro de duche em ABS cromado.

Monojato: jato chuva.

Sistema anticalcário manual: os depósitos de calcário podem ser removidos, esfregando os pinos.