**Chuveiro de duche anticalcário monojato**

Ø100, anticalcário

Referência: **815**

Info Prescrição

Chuveiro de duche M1/2" Ø 100.

Chuveiro de duche em ABS cromado.

Monojato: jato chuva.

Sistema anticalcário manual: os depósitos de calcário podem ser removidos, esfregando os pinos.