**Chuveiro de duche anticalcário 5 jatos**

Ø 100, anticalcário

Referência: **813**

Info Prescrição

Chuveiro M1/2" Ø 100.

Chuveiro de duche em ABS cromado.

5 jatos : jato chuva, jato massagem, jato bolhas, jato chuva + massagem + jato chuva + bolhas.

Sistema anticalcário manual: os depósitos de calcário podem ser removidos, esfregando os pinos.