**Misturadora 2 furos de bancada - 100 l/min**

Sobre colunas retas

Para grandes cubas

Referência: **5603**

Info Prescrição

Misturadora 2 furos de bancada M3/4" entre-eixos 150 mm sobre colunas retas para grandes cubas.

Bica tubo orientável Ø 22 H.380 L.300.

Quebra-jatos estrela latão.

Válvula de piston guiada fora de água com mecanismo reforçado.

Manípulos de bola ergonómicos e antichoque.

Débito 100 l/min a 3 bar adaptado para grandes cubas.

Débito pleno em 1/2 volta.

Bica com interior liso.

Corpo monobloco e bica em latão cromado.

Fixação reforçada e alimentação encastrada.

Garantia 30 anos.