**Misturadora de lavatório instantânea MIXFOOT**

Comando de pé

Montagem ao pavimento

Referência: **739100**

Info Prescrição

Misturadora de lavatório instantânea com comando de pé:

Fecho automático instantâneo.

Pedal rebatível para facilitar a limpeza do pavimento.

Altura do pedal regulável.

Fixação por 4 parafusos.

Mistura pré-regulada ajustável: abertura em água fria até meio curso e água misturada com pedal a fundo (contacto com pavimento).

Montagem ao pavimento M1/2".

Garantia 30 anos.