**Ligação esquadria**

Sem torneira de segurança

M1/2" F3/4"

Referência: **838020**

Info Prescrição

Sem torneira de segurança.

Latão cromado.

Porca retrátil.

M1/2"-F3/4".

L.30 mm, H.29 mm.

Garantia 30 anos.