**Saída para urinol**

Sem porca

1"1/4

Referência: **776000**

Info Prescrição

Saída para urinol sem porca.

Entrada Ø 50 com junta de compressão.

Saída M1"1/4.

Latão cromado.

Garantia 30 anos.