**Tubo de descarga**

Para sanita com TEMPOFLUX 3/4"

Inox

Referência: **766002**

Info Prescrição

Tubo de descarga para sanita.

Para TEMPOFLUX 1 exterior e compacto.

Tubo curvo inox polido brilhante Ø 28 com abraçadeira sem porca.

Com emboque de junção Ø 28/55 com junta.

Garantia 30 anos.