**Chuveiro M1/2" preto**

Difusor anticalcário

Referência: **433010**

Info Prescrição

Chuveiro preto com jato regulável e bocal antichoque.

Difusor anticalcário (bocal sem grelha).

Dois tipos de jato: jato chuva 8 l/min a 3 bar e jato concentrado a 9 l/min a 3 bar.

Punho revestido em polipropileno reforçado e antiderrapante (melhor preensão).

Latão maciço cromado.

Possibilidade de bloquear o chuveiro em posição aberta graças à abraçadeira.

Garantia 30 anos.