**Misturadora monofuro de bancada - 45 l/min**

Bica orientável superior L.200 H.190

Referência: **G66452**

Info Prescrição

Misturadora de cozinha profissional monofuro de bancada.

Misturadora para pias e panelas com bica tubo orientável H.190 L.200.

Quebra-jatos estrela.

Cabeças da válvula fora de água com manípulos.

Débito 45 l/min a 3 bar.

Bica com interior liso.

Corpo e bica de latão cromado.

Flexíveis PEX F3/8".

Adaptada para uma utilização intensiva em cozinhas profissionais.

Garantia 30 anos.