**Misturadora monofuro de bancada - 45 l/min**

Bica orientável superior L.300 H.290

Referência: **G66453**

Info Prescrição

Misturadora de cozinha profissional monofuro de bancada.

Misturadora para lava-louças e grandes cubas com bica tubo orientável H.290 L.300.

Quebra-jatos estrela.

Cabeças da válvula fora de água com manípulos.

Débito 45 l/min a 3 bar.

Bica com interior liso.

Corpo e bica de latão cromado.

Flexíveis PEX F3/8".

Adaptada para uma utilização intensiva em cozinhas profissionais.

Garantia 30 anos.