**Aerador anticalcário**

M24/100

20 a 25 l/min, 5 unidades

Referência: **24.5P**

Info Prescrição

Aerador anticalcário sem economizador.

M24/100.

Débito 20 a 25 l/min a 3 bar.

Fornecido em 5 unidades.