**Torneira de banca**

Bica L.200 mm

Cabeça com válvula "Long-Life", M1/2"

Referência: **D275200**

Info Prescrição

Torneira de parede para banca com cabeça de válvula « Long-Life ».

Manípulo DELTA cromado.

Bica orientável.

Quebra-jatos anticalcário com débito regulado a 3 l/min.

Corpo em latão cromado.

M1/2".

Bica L.200 mm.

Garantia 30 anos.