**Torneira para máquina de lavar**

De parede

Cabeça com válvula, M1/2" - M3/4"

Referência: **D276020**

Info Prescrição

Torneira de parede de cabeça com válvula .

Manípulo DELTA cromado.

Para alimentação de máquina de lavar.

Proteção antipoluição por válvula antirretorno incorporada.

M1/2" - M3/4".

Corpo em latão cromado.

Garantia 30 anos.