**Aerador anticalcário**

M28/100

27 a 30 l/min, 2 unidades

Referência: **28.2P**

Info Prescrição

Aerador anticalcário sem economizador.

M28/100.

Débito 27 a 30 l/min a 3 bar.

Fornecido em 2 unidades.