**Barra de apoio reta Basic satinado, 300 mm Ø 32**

Inox 304 polido satinado

Ø 32

Referência: **35050S**

Info Prescrição

Barra de apoio reta para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Tubo Ø 32, entre-eixos 300 mm.

Barra de apoio reta em inox 304 bacteriostático.

Fixações invisíveis por placa de fixação com 3 furos.

Garantia da barra 30 anos.

Marcação CE.