**Barra de apoio reta Basic satinado, 400 mm Ø 32**

Inox 304 polido satinado

Ø 32

Referência: **350504S**

Info Prescrição

Barra de apoio reta Basic para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Tubo Ø 32, entre-eixos 400 mm.

Barra de apoio em inox 304 polido satinado.

Fixações invisíveis por pater inox 3 furos.

Garantia 30 anos.

Marcação CE.