**Barra de apoio reta Basic satinado, 600 mm Ø 32**

Inox 304 polido satinado

Ø 32

Referência: **350506S**

Info Prescrição

Barra de apoio reta Basic para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Tubo Ø 32, entre-eixos 600 mm.

Barra de apoio em inox 304 polido satinado.

Fixações invisíveis por placa de fixação com 3 furos.

Marcação CE.

Barra de apoio com garantia de 30 anos.