**Barra de apoio rebatível Basic satinado, L. 850 mm**

Inox 304 polido satinado

Ø 32

Referência: **35164S**

Info Prescrição

Barra de apoio rebatível Basic Ø 32, para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Barra de apoio para sanita ou duche em inox 304 polido satinado.

Fixações visíveis por placa de fixação em inox com 6 furos.

Espessura da placa: 3,5 mm.

Dimensões: 850 x 300 x 100 mm.

Barra rebatível com garantia de 30 anos.

Marcação CE.