**Banco de duche rebatível com pé e apoio de costas Grande Conforto**

Banco mural rebatível

Estrutura inox polido satinado UltraSatin

Referência: **510436S**

Info Prescrição

Banco de duche rebatível com pé e apoio de costas Grande Conforto HR.

Banco de duche para pessoas com deficiência, pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Banco mural rebatível e apoio de costas para fixar.

Modelo grande.

Tratamento anticateriano do assento e do apoio de costas: ótima proteção contra o desenvolvimento bacteriano e humidades.

Retenção na posição vertical. Descida amortecida.

Adaptado para uma utilização intensiva em coletividades ou meio hospitalar.

Assento plano e apoio de costas removíveis, fabricados em polímero alta resistência.

Superfície uniforme, não porosa que facilita a manutenção e higiene.

Boa resistência aos produtos químicos (Betadine®...) e de limpeza.

Tratamento anti-UV.

Agradável e quente ao toque.

Estrutura em tubo inox 304 bacteriostático Ø 32.

Acabamento inox polido satinado UltraSatin.

Reforçado por pé articulado com braço em tubo inox 304 Ø 25.

Fixações invisíveis por placa inox 304, de 4 mm de espessura.

Fornecida com parafusos inox para parede de betão.

Dimensões: 506 x 420 x 1000 mm.

Dimensões recolhido: 165 x 620 mm.

Testado com mais de 250 kg. Peso máximo recomendado do utiizador: 170 kg.

Banco de duche rebatível e apoio de costas para banco de duche com garantia de 30 anos. Marcação CE.