**Respaldo 2400 mm para lavatório coletivo CANAL**

Inox 304 polido satinado - L. 2400 mm

Referência: **100300**

Info Prescrição

Respaldo para lavatório coletivo CANAL.

Inox 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do Inox: 1,2 mm.

Comprimento: 2400 mm.

Garantia 30 anos.

[Antiga referência: 0011800007]