**Prateleira de duche amovível, oculta fixação**

Mural, com placa de fixação

Branco mate

Referência: **511921FW**

Info Prescrição

Prateleira de duche mural branco mate com placa de fixação.

Prateleira de duche design amovível: oculta a placa de fixação quando o banco de duche Be-Line® é retirado.

Reduz o número de bancos rebatíveis nas instituições, permitindo a sua instalação apenas se necessário.

Exemplo: hotel ou hospital que recebe temporariamente uma pessoa com mobilidade reduzida.

Tratamento antibacteriano: ótima proteção contra o desenvolvimento bacteriano

Fornecido com parafusos inox Ø 8 x 70 mm para parede de betão.

Dimensões: 55 x 275 x 90 mm.

Prateleira de duche design amovível com garantia de 30 anos.