**Respaldo 3000 mm para lavatório coletivo CANAL**

Inox 304 polido satinado - L. 3000 mm

Referência: **100310**

Info Prescrição

Respaldo para lavatório coletivo CANAL.

Inox 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do Inox: 1,2 mm.

Comprimento: 3000 mm.

Garantia 30 anos.