**Ligação em S**

De 12 mm, standard, função STOP/CHECK

M1/2" - M3/4", L.62 mm, 2 unidades

Referência: **855755.2P**

Info Prescrição

Ligação em S standard de 12 mm.

M1/2" - M3/4".

Espelho Ø 65.

L.62 mm.

Com função STOP/CHECK:

- Função STOP: torneira de segurança integrada.

- Função CHECK: verificação de estanquidade das válvulas antirretorno quando a misturadora estiver montada (patente DELABIE).

Fornecido em 2 unidades.

Garantia 30 anos.