**Caixa de encastrar estanque para SECURITHERM duche**

Estanque, kit 1/2

Encastrável

Referência: **792BOX**

Info Prescrição

Caixa de encastrar estanque kit 1/2:

Para misturadora de duche termostática.

Espessura do revestimento regulável de 16 a 30 mm.

Garantia 30 anos.

A encomendar apenas com a placa de comando com a ref. 792218 ou com o conjunto de duche com a ref. 792219.