**Caixa de encastrar estanque para TEMPOSTOP duche**

Encastrável, kit 1/2

Estanque

Referência: **749BOX**

Info Prescrição

Caixa de encastrar estanque kit 1/2:

Para torneira de duche TEMPOSTOP.

Espessura do revestimento regulável de 10 a 30 mm.

Garantia 30 anos.

A encomendar com a placa de comando com a ref. 749218 ou conjunto de duche com a ref. 749239.