**Chuveiro de duche RAINY**

Chuveiro de duche com jato chuva encastrado

Anticalcário

Referência: **708000**

Info Prescrição

Chuveiro de duche fixo.

Débito 6 l/min a 3 bar.

Adequado para débitos de utilização mais elevados: remover o regulador de débito.

Difusor anticalcário com pinos e antifixação.

Jato chuva suave e envolvente.

Metal cromado.

Sistema de instalação facilitado: instalar a ligação na parede e encaixar o chuveiro de duche por cima.

Entrada M1/2".

Chuveiro de duche para entrada encastrada.

Garantia 30 anos.