**Bica tubo orientável**

Bica superior

H.230 L.300

Referência: **963300245F**

Info Prescrição

Bica tubo orientável superior Ø22 em latão cromado com quebra-jatos montado.

Bica H.230 L.300 com porca 3/4".

Interior liso para limitar os nichos bacterianos.

Para misturadoras de Cozinhas Profissionais.