**Módulo eletrónico**

Para TEMPOMATIC 4 - após fevereiro 2016

Corrente

Referência: **490450**

Info Prescrição

Módulo eletrónico.

Para TEMPOMATIC 4.

Funciona com alimentação por corrente.

Para TEMPOMATIC 4 datada após fevereiro de 2016

Dimensões: 61 x 45 mm, Ø 51.