**Quebra-jatos**

Para TEMPOSTOP, TEMPOSOFT 2 e TEMPOMIX 3

Em Hostaform®

Referência: **BJ13V**

Info Prescrição

Quebra-jatos.

Para TEMPOSTOP, TEMPOSOFT 2 e TEMPOMIX 3.

Em Hostaform®.

Diâmetros: interior Ø13, exterior Ø14,5.