**Cartucho temporizado**

Mecanismo para TEMPOSTOP lavatório

Temporização ~7 seg

Referência: **743005**

Info Prescrição

Cartucho temporizado para torneiras TEMPOSTOP de lavatório.

Versão antiga.

Com botão de pressão.

Temporização ~7 seg.

Débito ajustável de 1,4 a 6 l/min.