**Kit de aperto**

Para misturadoras de lavatório termostáticas sequenciais

Com pernos roscados L.75 mm

Referência: **96SEF**

Info Prescrição

Kit de aperto poara misturadoras de lavatório termostáticas sequenciais.

Kit de aperto para as gamas H9600 e H9605.

Kit com 2 pernos roscados L.75 mm.