**Cartucho temporizado**

Mecanismo para TEMPOSTOP urinol

Temporização ~3 seg

Referência: **743003**

Info Prescrição

Cartucho temporizado para torneiras TEMPOSTOP de urinol.

Versão antiga.

Para torneira 1/2".

Com botão de pressão.

Temporização ~3 seg.

Débito ajustável.