**Cartucho temporizado**

Mecanismo para TEMPOSTOP urinol

Temporização ~7 seg

Referência: **743528**

Info Prescrição

Cartucho temporizado para torneiras TEMPOSTOP de urinol.

Para urinol 3/4".

Com botão de pressão.

Temporização ~7 seg.

Débito regulável.