**Cartucho temporizado**

Mecanismo para TEMPOSTOP lavatório e urinol

Temporização ~3 seg

Referência: **743323**

Info Prescrição

Cartucho temporizado para torneiras TEMPOSTOP de lavatório e urinol.

Versão antiga.

Para torneira de lavatório com comando de alavanca.

Para urinol de 3/4".

Temporização ~3 seg.

Débito regulável.