**Cartucho temporizado**

Mecanismo para TEMPOFLUX WC

Temporização ~7 seg

Referência: **743763**

Info Prescrição

Cartucho temporizado para torneiras TEMPOFLUX WC.

Para torneira de descarga de sanita encastrada ou TC 3/4".

Temporização ~7 seg.