**Cartucho temporizado**

Mecanismo para TEMPOFLUX urinol

Temporização ~7 seg

Referência: **743777**

Info Prescrição

Cartucho temporizado para torneiras TEMPOFLUX urinol.

Para torneiras com abertura suave.

Para torneira de urinol 1/2".

Temporização ~7 seg.

Débito ajustável.