**Cartucho temporizado**

Para TEMPOMIX 3 lavatório

Temporização ~7 seg

Referência: **743794**

Info Prescrição

Cartucho temporizado para torneiras TEMPOMIX 3 de lavatório.

Para as torneiras de lavatório TEMPOMIX 3 tipo 794XXX.

Temporização ~7 seg.

Débito ajustável de 1,4 a 6 l/min.