**Cartucho termostático para misturadoras de duche**

Cartucho termostático sequencial SECURITHERM

Para misturadoras H9630/H9640

Referência: **N963**

Info Prescrição

Cartucho termostático sequencial para misturadoras de duche termostáticas exteriores.

Cartucho SECURITHERM para misturadoras das gamas H9630/H9640.

Substitui o cartucho N9630.