**Bica tubo orientável**

Bica superior

H.235 L.300

Referência: **963300245G**

Info Prescrição

Bica tubo orientável superior Ø22 em latão cromado com quebra-jatos estrela de latão.

Bica H.235 L.300 com porca 3/4".

Interior liso para limitar os nichos bacterianos.

Para misturadoras de Cozinhas Profissionais: refs. 5603, 5610 e 5612.