**Subconjunto para misturadora mural**

Para entre-eixos 150 mm

Referência: **G6493**

Info Prescrição

Subconjunto para conjuntos de pré-lavagem com misturadora mural.

Para as referências G6432 e G6433.

Latão cromado.

Entre-eixos 150 mm.