**Banco de duche rebatível com pé**

Banco mural rebatível com assento completo

Estrutura alumínio epoxy branco

Referência: **510405**

Info Prescrição

Banco de duche rebatível com pé.

Banco de duche para deficientes, pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Assento completo antiderrapante em polipropileno.

Assento confortável e de fácil manutenção.

Pé retrátil guiado por um braço articulado.

Estrutura em tubo de alumínio branco Ø 25 x 2 mm.

Fixações invisíveis.

Dimensões: 410 x 360 x 480 mm.

Dimensões recolhido: 85 mm.

Altura do assento: 480 mm.

Testado com peso superior a 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.

Banco mural rebatível com garantia de 30 anos. Marcação CE.