**Botão para TEMPOFLUX 2 descarga dupla 3l/6l**

Para TEMPOFLUX 2 WC descarga dupla

Referência: **762BUT3**

Info Prescrição

Botaão para sistema de descarga de sanita sem reservatório TEMPOFLUX 2 descarga dupla 3l/6l.

Fixação por parafuso oculto.

Ø 64 mm.