**Botão para TEMPOFLUX 2 descarga simples 6l**

Para TEMPOFLUX 2 WC descarga simples

Referência: **762BUT6**

Info Prescrição

Botaão para sistema de descarga de sanita sem reservatório TEMPOFLUX 2 descarga simples 6l.

Fixação por parafuso oculto.

Ø 65 mm.