**Módulo eletrónico**

Para TEMPOMATIC 4 mural

Por corrente

Referência: **490452T**

Info Prescrição

Módulo eletrónico.

Para TEMPOMATIC 4.

Funciona com alimentaçção por corrente.

Dimensões: 56 x 45 mm, Ø 51.