**Módulo eletrónico**

Para TEMPOMATIC 4 urinol

A pilhas

Referência: **479437**

Info Prescrição

Módulo eletrónico.

Para TEMPOMATIC 4 urinol.

Funciona com alimentação a pilhas 6V.

Dimensões: 53 x 45 mm, Ø 51.