**Reforço para lavatório cirúrgico**

Inox 304

Referência: **100409**

Info Prescrição

Reforço para lavatório cirúrgico.

Inox 304 bacteriostático. Espessura do inox: 1 mm.

Fortalece os respaldos dos lavatório cirúrgicos. É instalado ao mesmo nível dos furos das torneiras.

Colar na parte de trás do lavatório cirúrgico com o adesivo de dupla face fornecido.

Peso: 1 kg.

Garantia 30 anos.